**Технические характеристики видеомониторов:**

|  |  |
| --- | --- |
| Диагональ​ ​экрана | 24” |
| Рабочий​ ​диапазон​ ​температур | -40…+50​°C |
| Соотношение​ ​сторон | 16:9 |
| Тип​ ​матрицы | LED |
| Разрешение​ ​матрицы​ ​экрана | 1920​ ​x​ ​1080 |
| Яркость​ ​матрицы | 250​ ​кд/м2 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Угол обзора | 175/170 |
| Время отклика | 2​ ​мс |
| Защита экрана | закалённое​ ​стекло​ ​4​ ​мм |
| Корпус | металл |
| Цвет корпуса | по​ ​палитре​ ​RAL\* |
| Тип крепления в салоне ТС | Универсальное​ ​(потолок/стена/поручень) |
| Входное напряжение | 8...36​ ​В |
| Защита​ ​от​ ​обратной​ ​полярности​ ​питающего​ ​напряжения | есть |
| Потребляемая​ ​мощность | не​ ​более​ ​30​ ​Вт |
| Процессор | Allwinner​ ​A83,​ ​8​ ​ядер |
| Формат файлов | AVI,​ ​WMV,​ ​MOV,​ ​MP4,​ ​MPG,​ ​FLV,​ ​RM,​ ​RMVB |
| Кодеки | ​MPEG1,​ ​MPEG2,​ ​MPEG4,​ ​XviD,​ ​DivX,​ ​H.264 |
| Интефейсы | USB​ ​2.0​ ​Type​ ​A​ ​x​ ​2 |
| Оперативная память | DDR3​ ​1Gb |
| Внутренняя​ ​память | 4​ ​Gb​ ​+​ ​16​ ​Gb​ ​(опционально​ ​увеличение​ ​до​ ​64Gb) |
| Звук | линейный​ ​выход​ ​3,5​ ​мм |
| Подключение​ ​дополнительного​ ​(ведомого)​ ​экрана | есть,​ ​через​ ​интерфейс​ ​HDMI |
| Язык​ ​меню​ ​управления | многоязычный |
| Подключение​ ​по​ ​Wi-Fi | встроенный модуль |
| Подключение​ ​по​ ​3G/4G | модем в комплекте |
| Модуль​ ​навигации​ ​+​ ​внешняя​ ​антенна​ ​GPS/ГЛОНАСС | в комплекте |
| Управление​ ​настройками | USB мышь |
| Тип​ ​охлаждения | пассивное |
| Тип​ ​антенных​ ​разъемов | SMA |
| Предохранитель | в комплекте |